ANEXA 19

**RISCURI IDENTIFICATE LA NIVELUL S.C. MEGACONSTRUCT S.A. – SPECIFICE ACTIVITATII DE TEREN**

1. ***Mijloace de productie***
* Lovire de catre/in mijloacele de transport la deplasarea catre/de la/in punctele de lucru
* Rostogolire material tubular
* Proiectare de corpuri sau particule
* Defectarea accidentala a mijloacelor de transport auto in timpul deplasarii
* Cadere libera de corpuri de la cote superioare
* Jet de fluide (gaz, impuritati lichide si solide)
* Taiere, intepare in suprafete sau contururi periculoase
* Recipiente/conducte sub presiune (explozie)
* Cadere libera de piese, scule, materiale pozitionate incorect sau la manipularea manuala a

maselor

* Organe de masini in miscare – prindere, antrenare, lovire, taiere
* Vibratii datorate echipamentelor de lucru
* Flacari, flame rezultate in timpul interventiilor ca urmare a utilizarii focului deschis
* Electrocutare prin atingere directa, indirecta
* Temperatura ridicata a suprafetelor de lucru
* Substante chimice periculoase (toxice)
* Substante chimice cu risc CMR (cancerigen, mutagen si reprotoxic)
* Substante inflamabile sau explozive
1. ***Mediul de munca***
* Variatia temperaturii aerului in functie de anotimp
* Zgomot rezultat in urma operatiilor tehnologice
* Iluminat insuficient in anumite puncte de interventii
* Fenomenul de orbire provocat de folosirea incorecta a luminilor de catre participantii la trafic
* Calamitati naturale (cutremur, inundatie, etc.)
* Agresiune din partea clientilor
* Microorganisme in atmosfera locului de munca
* Agresiune din partea animalelor (caini, vietuitoare veninoase)
1. ***Sarcina de munca***
* Suprasolicitare organ auditiv
* Solicitare fizica efort static/efort dinamic
1. ***Executant***
* Desfasurarea activitatii fara asigurarea conditiilor de prevenire a incendiului sau a exploziei
* Pornirea/utilizarea/intreruperea functionarii echipamentelor de lucru fara asigurarea conditiilor de securitate, inclusiv utilizarea echipamentelor de munca ce prezinta defectiuni
* Pozitionarea incorecta a echipamentelor de munca, fara respectarea regulilor ergonomice
* Nesincronizarea la lucrul in echipa
* Executarea de operatii nepravazute in sarcina de munca
* Deplasarea, stationarea in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat, etc.
* Cadere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare, dezechilibrare
* Cadere de la inaltime prin pasire in gol, dezechilibrare, alunecare
* Executarea de manevre/operatii nepermise de legislatia care reglementeaza circulatia pe drumurile publice – neadaptarea vitezei la conditiile atmosferice, neacordare de prioritate, neatentie in deplasare etc.
* Utilizarea focului deschis/fumatului/telefonului mobil in timpul interventiilor
* Omisiuni ale procedurilor si instructiunilor de lucru
* Omiterea utilizarii EIP, si a celorlalte mijloace de protectie din dotare