Anexa 17

RAPORT VERIFICARE LUCRARE

**Executie lucrari necesare** “ **Înfiintare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Simnicu de Sus, satele apărţinatoare Albești, Dudovicești, Romănești, Izvor, Leșile, Cornetu, Milești şi Dutulești, județul Dolj”,**

**EXECUTANT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

CONTRACT NR:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***CRITERII EVALUATE*** |  | | |
| ***A. CRITERII TEHNICE*** |  | | |
| ***A 1. CALITATE EXECUTIE*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| ***A 1.1 Materiale si echipamente / respectare tehnologie*** |  |  |  |
| ***A 1.1.1 Criterii tehnice importanta majora*** |  |  |  |
| Materiale in conformitate cu cerintele normelor tehnice in vigoare si in  corelare cu specificatiile tehnice Megaconstruct |  |  |  |
| Depozitare corespunzatoare materiale si utilaje si asigurare  extremitati conducte |  |  |  |
| Revizii obligatorii ale aparatelor utilizate si a utilajelor (utilaje  independente si de constructie) |  |  |  |
| Respectarea in executie a proiectului tehnic avizat |  |  |  |
| Respectare tehnologii de montaj (sapatura si sprijinit de maluri la  adancimi > 1,5 m si scari de acces; instalare, sudura, marcare |  |  |  |
| Dispozitive speciale pt. PE si OL ( raschete; intinzator de conducte;  fixare teu) |  |  |  |
| Pozitionare CD si BR (utilizare aliniatoare) |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate in perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| ***A 1.1.2 Criterii tehnice importanta medie*** |  |  |  |
| Butelii de oxigen si acetilena cu verificari in termen |  |  |  |
| Dotare pt. lucru in conditii de intemperii (corturi, aeroterme) |  |  |  |
| Tehnologii de sudura agrementate (OL si PE) - instructiuni de utilizare  utilaje agrementate de producator (incluse in CT) |  |  |  |
| Abateri generate de nerespectarea tehnologiei de executie identificate  dupa perioada de garantie a lucrarii |  |  |  |
| ***A 2 Personal calificat (cel ce executa lucrarea)*** |  |  |  |
| ***A 2.1 Criterii importanta majora*** |  |  |  |
| Personal autorizat (instalator autorizat ANRE, ISCIR - sudor autorizat  pe firma la care lucreaza) |  |  |  |
| ***A 2.2 Criterii importanta medie*** |  |  |  |
| Personal desemnat pt. urmarirea lucrarilor (sef santier) cu cel putin  5 ani experienta si autorizat tip EGD |  |  |  |
| Personal cu legitimatie de serviciu valabila |  |  |  |
| ***B. RESPONSABILITATI SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA*** |  | | |
| ***B 1. SECURITATE LUCRARE*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Existenta panou de identificare lucrare | | | |
| Panouri semnalizare-drum in lucru, drum ingust, ocolire dreapta-  stanga; panouri delimitare santier- imprejmuire cu panouri pe toata lungimea perimetruluil banda avertizoare; lampi de avertizare pe timp |  |  |  |
| ***B 2. SECURITATE EXECUTANTI*** |  |  |  |
| Echipament individual de protectie (protectie ochi, maini, corp; incaltaminte de protectie cu bombeu; vesta reflectorizanta si  avertizoare; casca protectie; protectie intemperii) |  |  |  |
| Materiale de prim ajutor (trusa prim ajutor in santier; extinctor in santier- in termen de valabilitate; persoana responsabila/ instruita pt. acordare prim ajutor in santier) |  |  |  |
| Carucioare de transport butelii oxigen si acetilena |  |  |  |
| Depozitare substante chimice periculoase si echipamente pentru  transport substante chimice periculoase |  |  |  |
| ***C. AVARII PROVOCATE ASUPRA SD*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari  executate pentru terti |  |  |  |
| Executare lucrari fara agresiuni/avarie asupra elementelor SD - lucrari  contractate/comandate de Megaconstruct |  |  |  |
| ***D. DOCUMENTATIE*** |  | |  |
| ***D 1. RELATIA CU AUTORITATILE LOCALE (Acces Gaz)*** | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** |
| CU depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Avize depuse conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AC depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |
| AS depus conform termenelor contractuale |  |  |  |
| Solicitare incepere lucrare depusa conform termenelor contractuale |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respectare termen finalizare lucrari (OL) | |  |  |  | |
| Raportare eronata/intarziata | |  |  |  | |
| ***D 2. PROIECTARE LUCRARE*** | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | |
| Documentatia depusa spre avizare tehnica a fost admisa (fara o  respingere prealabila) | |  |  |  | |
| Intocmire in termen a Dispozitiilor de Santier / modificari solutii (max.  5 zile lucratoare) | |  |  |  | |
| ***D 3. EXECUTIE SI RECEPTIA TEHNICA*** | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | |
| Lucrarea supusa receptiei tehnice a fost acceptata | |  |  |  | |
| Documentatie completa in vederea intocmirii Cartii Constructiei | |  |  |  | |
| Respectare grafic executie pentru extinderi > 1000 m | |  |  |  | |
| Prezentare periodica a Situatiei de Lucrari | |  |  |  | |
| ***E. RESPONSABILITATI DE MEDIU*** | | **DA** | **NU** | **Nu este cazul** | |
| Refacere corespunzatoare suprafete afectate (inclusiv marcaje;  capace GN; capace camine) | |  |  |  | |
| Lipsa avertismente din partea autoritatilor cu privire la curatenia  santierului sau refacerea necorespunzatoare a pavajului | |  |  |  | |
| Pastrare curatenie si ordine in santier si in jurul santierului | |  |  |  | |
| Colectare selectiva deseuri, cu depozitare temporara pe parcursul  lucrarilor | |  |  |  | |
| Documente intocmite de executant pt. transportul deseurilor din  sapaturi si metalice | |  |  |  | |
| **CONSTATATOR** | *DESCRIERE ABATERE*  *ACTIUNI STABILITE PENTRU REZOLVARE TERMEN*  Constatator Executant  Nume/ Semnatura: Nume/ Semnatura: Data: Data: | | | |  |

